## Załącznik nr 1

# Wykaz czynności / zakres prac:

1. Wymiana oleju
2. Wymiana filtru oleju
3. Wymiana separatora
4. Wymiana pasów klinowych
5. Wymiana filtru powietrza
6. Kontrola temp. Oleju
7. Kontrola szczelności chłodnicy
8. Oczyszczenie chłodnic powietrza oleju
9. Kontrola naciągu pasów klinowych
10. Kontrola zaworu wlotowego
11. Wymiana zestawu naprawczego zaworu wlotowego
12. Kontrola zaworu mpv
13. Wymiana zestawu naprawczego zaworu mpv
14. Kontrola zaworu termostatycznego
15. Wymiana zestawu naprawczego zaworu termost.
16. Kontrola układu odsysania
17. Kontrola połączeń rurowych
18. Kontrola połączeń elastycznych
19. Kontrola uszczelnienia czołowego
20. Kontrola połączeń elektrycznych
21. Kontrola elektrozaworów sterujących
22. Wymiana elektrozaworów sterujących
23. Pomiar poboru prądu przy P
24. Kontrola nastawy zabezpieczenia termicznego sprężarki
25. Kontrola nastawy zabezpieczenia przeciążeniowego
26. Kontrola działania wyłącznika awaryjnego
27. Kontrola drenu kondensatu
28. Wymiana zestawu naprawczego
29. Kontrola separatora kondensatu